;; Win7_net8187SeMulti.inf
;;
;; Realtek RTL8187S Wireless LAN Network PCIE Interface Cards.
;;
;; Copyright (C) 2010 Realtek Semiconductor Corporation
;;
;; this release is primarily for WHQL test.
;;

[Version]
Signature	= "$Windows NT$"
Class		= Net
ClassGUID	= {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider	= %Realtek%
CatalogFile.NT	= net8187Se.cat		;; for WHQL certified
DriverVer	= 04/01/2010,6.9110.0401.2010

[Manufacturer]
%Realtek% = Realtek,NTx86.6.1

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect 	= PCI\VEN_10EC&DEV_8185&REV_22

;;****************************************************************************
;; IDs for X86
;;****************************************************************************
[Realtek.NTx86.6.1]
; DisplayName		   	Section			DeviceID
; -----------		   	-------			--------
%RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS%	= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_831F1043&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc.MSI%	= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_68941462&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G%	= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_83411043&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH%	= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_00661B0A&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc.WL174%	= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_00351B0A&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc%		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_0CD6105B&REV_22

;;TSB
%RTL8187Se.DeviceDesc%		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_819910EC&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc%		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_818110EC&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc%		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_818210EC&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc%		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_815010EC&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc%		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_815110EC&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc%		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_815210EC&REV_22

%RTL8187Se.DeviceDesc%	   	= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc%    	 	= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8185&REV_22

;;****************************************************************************
;; IDs for X64
;;****************************************************************************
[Realtek.NTamd64.6.1]
; DisplayName		   	Section			DeviceID
; -----------		   	-------			--------
%RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS%	= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_831F1043&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc.MSI%	= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_68941462&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G%	= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_83411043&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH%	= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_00661B0A&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc.WL174%	= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_00351B0A&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc%		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_0CD6105B&REV_22

;;TSB
%RTL8187Se.DeviceDesc%		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_819910EC&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc%		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_818110EC&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc%		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_818210EC&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc%		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_815010EC&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc%		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_815110EC&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc%		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&SUBSYS_815210EC&REV_22

%RTL8187Se.DeviceDesc%	   	= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8199&REV_22
%RTL8187Se.DeviceDesc%     		= RTL8187Se.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8185&REV_22
;;****************************************************************************
;; Windows 2000/XP
;;****************************************************************************
[RTL8187Se.ndi.NT]
Include=netvwifibus.inf
Needs=VWiFiBus.PnPFilterRegistration
AddReg          	= RTL8187Se.common.reg, RTLWLAN.reg, RTL8187Se_os61.reg
Characteristics		= 0x84
BusType			= 5 
CopyFiles			= RTL8187Se.CopyFiles
*IfType			= 71            ; IF_TYPE_IEEE80211
*MediaType		= 16            ; NdisMediumNative802_11
*PhysicalMediaType		= 9         	; NdisPhysicalMediumNative802_11

[RTL8187Se.ndi.NT.Services]
Include=netvwifibus.inf
Needs=VWiFiBus.PnPFilterRegistration
AddService		= RTL8187Se, 2, RTL8187Se.nt61.Service, RTL8187Se.nt61.EventLog

[RTL8187Se.ndi.NT.HW]
Include=netvwifibus.inf
Needs=VWiFiBus.PnPFilterRegistration
AddReg = RTL8187Se_os61.vwifi.reg

;;****************************************************************************
;; register for both Win 7 x86 and x64              			**
;;****************************************************************************
[RTL8187Se_os61.reg]
HKR, Ndi\Interfaces,		UpperRange, 0, "ndis5,mdcwifi,wifipro"
HKR, Ndi\Interfaces,		LowerRange, 0, "wlan,ethernet,vwifi"
HKR, Ndi,			Service,    0, "RTL8187Se"

[RTL8187Se.nt61.Service]
DisplayName    = %RTL8187Se.DeviceDesc.DispName%
ServiceType    = 1		; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3		; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl   = 1		; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %12%\RTL8187Se.sys
LoadOrderGroup = NDIS

[RTL8187Se.nt61.EventLog]
AddReg = RTL8187Se.nt61.AddEventLog.reg

[RTL8187Se.nt61.AddEventLog.reg]
HKR, , EventMessageFile, 0x00020000, "%%SystemRoot%%\System32\netevent.dll"
HKR, , TypesSupported  , 0x00010001, 7


;; Adds the VWiFi PNP filter
[RTL8187Se_os61.vwifi.reg]
HKR,,"UpperFilters",0x00010000,"vwifibus"


;*******************************************************************************
; RTL8187Se common parameters
;*******************************************************************************
[RTL8187Se.common.reg]


HKR,Ndi\params\QoS,        ParamDesc,  0, %QOS_STR%
HKR,Ndi\params\QoS,        type,       0, "enum"
HKR,Ndi\params\QoS,        default,    0, "0"
HKR,Ndi\params\QoS\enum,   "0",        0, %DISABLE_STR%
HKR,Ndi\params\QoS\enum,   "1",        0, %ENABLE_STR%
HKR,defaults,QoS,0,"0"
HKR,,QoS,0,"0"

HKR,,CcxRm,0,"0"

;;----------------------------------------------------------------------------
;; Realtek WLAN NIC parameters
;;----------------------------------------------------------------------------
[RTLWLAN.reg]

HKR,,Channel,0,"10"

HKR,Ndi\params\WirelessMode, ParamDesc, 0, %WL_MODE_STR%
HKR,Ndi\params\WirelessMode, type, 0, "enum"
HKR,Ndi\params\WirelessMode, default, 0, "4"
;HKR,Ndi\params\WirelessMode\enum, "1", 0, %IEEE_802_11A_STR%
HKR,Ndi\params\WirelessMode\enum, "2", 0, %IEEE_802_11B_STR%
HKR,Ndi\params\WirelessMode\enum, "4", 0, %IEEE_802_11BG_STR%
;HKR,Ndi\params\WirelessMode\enum, "8", 0, %AUTO_STR%
HKR,defaults,WirelessMode, 0, "4"
HKR,,WirelessMode, 0, "4"

HKR,Ndi\params\Dot11dEnable,        ParamDesc,  0, %DOT11_ENABLE_STR%
HKR,Ndi\params\Dot11dEnable,        type,       0, "enum"
HKR,Ndi\params\Dot11dEnable,        default,    0, "0"
HKR,Ndi\params\Dot11dEnable\enum,   "0",        0, %DISABLE_STR%
HKR,Ndi\params\Dot11dEnable\enum,   "1",        0, %ENABLE_STR%
HKR,defaults,Dot11dEnable,0,"0"
HKR,,Dot11dEnable,0,"0"

HKR,,LeisurePsMode,0,"2"

;Inactive Power Save
HKR,,bInactivePs,0,"1"

;Keep Alive Mechanism
HKR,,KeepAliveLevel,0,"1"

HKR,,RoamRetryLimit, 0, "24"

;Hw/Sw Radio Off D3 Mode
HKR,,HwSwRfOffD3,0,"2"

HKR,,RegROAMSensitiveLevel,0,"0"


HKR,,CustomerID,0,"0"

HKR,,bEnableL0s,0,"0"

HKR,,DefaultKeyID,,"0"
HKR,,DefaultKey0,,""
HKR,,DefaultKey1,,""
HKR,,DefaultKey2,,""
HKR,,DefaultKey3,,""


;*******************************************************************************
; Destination Directory
;*******************************************************************************
[RTL8187Se.CopyFiles]
RTL8187Se.sys,,,2

[DestinationDirs]
DefaultDestDir     	= 11
RTL8187Se.CopyFiles	= 12

;;****************************************************************************
;; Source Files
;;****************************************************************************
[SourceDisksFiles]
RTL8187Se.sys = 1

[SourceDisksNames]
1=%DISKNAME%,,,

;*******************************************************************************
; Strings
;*******************************************************************************
[Strings]
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Channel"
NETWORK_TYPE_STR		= "Network Type"
LED_CONTROL_STR			= "LED Control" 
POWER_SAVE_STR			= "Power Save Mode"
WIFI_IBSS_STR			= "IBSS Default 11b Mode"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Rate Adaptive"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "CCX Radio Measurement"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "CCX Max Off-Line Measurement (0: unlimited)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Forced Priority"
HW_PARA_STR			= "Init from HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Three Wire Programming Mode"
BOARD_TYPE_STR			= "Board Type"
PROTECTION_MODE_STR		= "Protection Mode"
TPC_STR				= "Transmit Power Control"
TPC_POLARITY_STR		= "TPC Polarity Select"
HIGH_POWER_STR			= "High Power Mechanism"
INIT_GAIN_STR			= "Initial Gain State"
CW_MAX_MIN_STR			= "Contention Window"
PSP_XLINK_STR			= "PSP XLink Mode"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Channel Plan"
WL_MODE_STR			= "Wireless Mode"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Preamble Mode"
FRAGTHRESH_STR			= "Fragmentation Threshold"
RTSTHRESH_STR			= "RTS Threshold"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Disable"
ENABLE_STR 			= "Enable"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad Hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infrastructure"
AUTO_SELECT_STR 		= "Auto select"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Auto"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Long Preamble"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Short Preamble"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Spain"
FRANCE_STR 			= "France"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Israel"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"

;; Source disk name
DISKNAME			= "Realtek RTL8187SE Wireless LAN PCIE Network Adapter Driver Disk"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Realtek RTL8187SE 802.11b/g Wireless LAN PCIE Network"
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "802.11b/g Mini Card Wireless Adapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Realtek RTL8187SE 802.11b/g Wireless LAN PCIE Network"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Realtek RTL8187SE 802.11b/g Wireless LAN HMC Network"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Realtek RTL8187SE 802.11b/g Wireless LAN mini-PCIE Network"
RTL8187Se.DeviceDesc	     	= "Realtek RTL8187SE Wireless LAN PCIE Network Adapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName  	= "Realtek RTL8187SE Wireless LAN PCIE Network Adapter"


;;====================================================================================================================
[Strings.0009] ; English
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Channel"
NETWORK_TYPE_STR		= "Network Type"
LED_CONTROL_STR			= "LED Control" 
POWER_SAVE_STR			= "Power Save Mode"
WIFI_IBSS_STR			= "IBSS Default 11b Mode"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Rate Adaptive"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "CCX Radio Measurement"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "CCX Max Off-Line Measurement (0: unlimited)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Forced Priority"
HW_PARA_STR			= "Init from HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Three Wire Programming Mode"
BOARD_TYPE_STR			= "Board Type"
PROTECTION_MODE_STR		= "Protection Mode"
TPC_STR				= "Transmit Power Control"
TPC_POLARITY_STR		= "TPC Polarity Select"
HIGH_POWER_STR			= "High Power Mechanism"
INIT_GAIN_STR			= "Initial Gain State"
CW_MAX_MIN_STR			= "Contention Window"
PSP_XLINK_STR			= "PSP XLink Mode"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Channel Plan"
WL_MODE_STR			= "Wireless Mode"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Preamble Mode"
FRAGTHRESH_STR			= "Fragmentation Threshold"
RTSTHRESH_STR			= "RTS Threshold"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Disable"
ENABLE_STR 			= "Enable"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad Hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infrastructure"
AUTO_SELECT_STR 		= "Auto select"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Auto"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Long Preamble"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Short Preamble"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Spain"
FRANCE_STR 			= "France"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Israel"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"

;; Source disk name
DISKNAME			= "Realtek RTL8187SE Wireless LAN PCIE Network Adapter Driver Disk"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Realtek RTL8187SE 802.11b/g Wireless LAN PCIE Network"
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "802.11b/g Mini Card Wireless Adapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Realtek RTL8187SE 802.11b/g Wireless LAN PCIE Network"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Realtek RTL8187SE 802.11b/g Wireless LAN HMC Network"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Realtek RTL8187SE 802.11b/g Wireless LAN mini-PCIE Network"
RTL8187Se.DeviceDesc	     	= "Realtek RTL8187SE Wireless LAN PCIE Network Adapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName  	= "Realtek RTL8187SE Wireless LAN PCIE Network Adapter"


;;====================================================================================================================
[Strings.0404] ; Chinese (Traditional)
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "服務組合識別碼"
CHANNEL_STR			= "通訊頻道"
NETWORK_TYPE_STR		= "無線網路操作模式"
LED_CONTROL_STR			= "驅動程式控制 LED 閃爍模式" 
POWER_SAVE_STR			= "省電模式"
WIFI_IBSS_STR			= "對等式網路只使用 802.11b 標準"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "適應性傳輸率調變自動化模式"
QOS_STR				= "流量管控"
WMM_APSD			= "WiFi 多媒體自動化省電參數 (WMM APSD)"
CCX_RM_STR			= "CCX 無線網路環境監控"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "CCX 非連線頻道最大量測時間 (0: 無限大)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Forced Priority"
HW_PARA_STR			= "Init from HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Three Wire Programming Mode"
BOARD_TYPE_STR			= "Board Type"
PROTECTION_MODE_STR		= "Protection Mode"
TPC_STR				= "Transmit Power Control"
TPC_POLARITY_STR		= "TPC Polarity Select"
HIGH_POWER_STR			= "High Power Mechanism"
INIT_GAIN_STR			= "Initial Gain State"
CW_MAX_MIN_STR			= "Contention Window"
PSP_XLINK_STR			= "支援 PSP XLink 連線模式"
CHANNEL_PLAN_STR		= "頻道規劃"
WL_MODE_STR			= "無線網路標準"
PREAMBLE_MODE_STR		= "前序訊號模式"
FRAGTHRESH_STR			= "區段臨界值"
RTSTHRESH_STR			= "RTS 臨界值"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d 無線頻道區域規範"

DISABLE_STR 			= "禁用"
ENABLE_STR 			= "啟用"
CAM_STR 			= "無"
MAX_PSP_STR 			= "最大"
FAST_PSP_STR 			= "最小"
AD_HOC_STR 			= "對等式網路"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "主從式網路"
AUTO_SELECT_STR 		= "自動選擇"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "硬體決定"
AUTO_STR 			= "自動選擇"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "長前序訊號"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "短前序訊號"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Spain"
FRANCE_STR 			= "France"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Israel"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Realtek RTL8187SE Wireless LAN PCIE Network Adapter Driver Disk"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Realtek RTL8187SE 802.11b/g Wireless LAN PCIE Network"
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "802.11b/g Mini Card Wireless Adapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Realtek RTL8187SE 802.11b/g Wireless LAN PCIE Network"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Realtek RTL8187SE 802.11b/g Wireless LAN HMC Network"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Realtek RTL8187SE 802.11b/g Wireless LAN mini-PCIE Network"
RTL8187Se.DeviceDesc	     	= "Realtek RTL8187SE Wireless LAN PCIE Network Adapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName 	= "Realtek RTL8187SE Wireless LAN PCIE Network Adapter"


;;====================================================================================================================
[Strings.0011] ; Japanese
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "チャンネル"
NETWORK_TYPE_STR		= "ネットワークの種類"
LED_CONTROL_STR			= " LEDコントロール" 
POWER_SAVE_STR			= "省電力モード"
WIFI_IBSS_STR			= " IBSS既定11bモード"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "適応レート"
QOS_STR				= " QoS "
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= " CCXラジオ測定"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= " CCX最大オフライン測定（0: 無制限）"
FORCE_PRIORITY_STR		= "強制実行優先順位"
HW_PARA_STR			= " HwParaFileからのInit "
THREE_WIRE_MODE_STR		= "三線式プログラミングモード"
BOARD_TYPE_STR			= "基板の種類"
PROTECTION_MODE_STR		= "保護モード"
TPC_STR				= "送信電力制御"
TPC_POLARITY_STR		= " TPC極性選択"
HIGH_POWER_STR			= "高出力機構"
INIT_GAIN_STR			= "初期ゲイン状態"
CW_MAX_MIN_STR			= "コンテンションウィンドウ"
PSP_XLINK_STR			= " PSP XLinkモード"
CHANNEL_PLAN_STR		= "チャンネルプラン"
WL_MODE_STR			= "ワイヤレスモード"
PREAMBLE_MODE_STR		= "プレアンブルモード"
FRAGTHRESH_STR			= "フラグメンテーションしきい値"
RTSTHRESH_STR			= " RTSしきい値"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "無効"
ENABLE_STR 			= "有効"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "臨時"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "インフラストラクチャ"
AUTO_SELECT_STR 		= "自動選択"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "自動"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "長いプリアンブル"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "短いプリアンブル"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "スペイン"
FRANCE_STR 			= "フランス"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "イスラエル"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= " Realtek RTL8187SEワイヤレス802.11b/g 54Mbps PCIEネットワークアダプタ ドライバディスク"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= " Realtek RTL8187SEワイヤレス802.11b/g 54Mbps PCIEネットワークアダプタ"
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= " Realtek RTL8187SEワイヤレス802.11b/g 54Mbps PCIEネットワークアダプタ"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= " Realtek RTL8187SEワイヤレス802.11b/g 54Mbps PCIEネットワークアダプタ"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= " Realtek RTL8187SEワイヤレス802.11b/g 54Mbps PCIEネットワークアダプタ"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= " Realtek RTL8187SEワイヤレス802.11b/g 54Mbps PCIEネットワークアダプタ"
RTL8187Se.DeviceDesc 		= " Realtek RTL8187SEワイヤレス802.11b/g 54Mbps PCIEネットワークアダプタ"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= " Realtek RTL8187SEワイヤレス802.11b/g 54Mbps PCIEネットワークアダプタ"


;;====================================================================================================================
[Strings.0007] ; German
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Kanal"
NETWORK_TYPE_STR		= "Netzwerktyp"
LED_CONTROL_STR			= "LED-Anzeige" 
POWER_SAVE_STR			= "Energiesparmodus"
WIFI_IBSS_STR			= "IBSS Default 11b Modus"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Ratenadaptive"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "CCX Funkmessung"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "CCX Max. Offline Messung (0: unbeschränkt)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Erzwungene Priorität"
HW_PARA_STR			= "Init. von HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Dreileiter-Programmiermodus"
BOARD_TYPE_STR			= "Kartentyp"
PROTECTION_MODE_STR		= "Schutzmodus"
TPC_STR				= "Übertragungsleistungsstuerung"
TPC_POLARITY_STR		= "TPC Polaritätsauswahl"
HIGH_POWER_STR			= "Hochleistungsmechanismus"
INIT_GAIN_STR			= "Anfängl. Verstärkungszustand"
CW_MAX_MIN_STR			= "Konkurrenz-Fenster"
PSP_XLINK_STR			= "PSP XLink Modus"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Kanalplan"
WL_MODE_STR			= "Wireless-Modus"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Präambelmodus"
FRAGTHRESH_STR			= "Fragmentierungsschwelle"
RTSTHRESH_STR			= "RTS-Schwelle:"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Deaktivieren"
ENABLE_STR 			= "Aktivieren"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad Hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infrastruktur"
AUTO_SELECT_STR 		= "Autom. Auswahl"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Auto"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Lange Präambel"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Kurze Präambel"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Spanien"
FRANCE_STR 			= "Frankreich"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Israel"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 MBit/s PCIE Netzwerkadapter Treiberdisk"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 MBit/s PCIE Netzwerkadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 MBit/s PCIE Netzwerkadapter"  
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 MBit/s PCIE Netzwerkadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 MBit/s PCIE Netzwerkadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 MBit/s PCIE Netzwerkadapter"
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 MBit/s PCIE Netzwerkadapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 MBit/s PCIE Netzwerkadapter"


;;====================================================================================================================
[Strings.000c] ; French
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Canal"
NETWORK_TYPE_STR		= "Type de réseau"
LED_CONTROL_STR			= "Commande DEL" 
POWER_SAVE_STR			= "Mode économie d'énergie"
WIFI_IBSS_STR			= "Mode 11b par défaut IBSS"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Débit adaptable"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "APSD WMM"
CCX_RM_STR			= "Mesure radio CCX"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "Mesure hors ligne max. (0: illimitée)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Priorité forcée"
HW_PARA_STR			= "Init de HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Mode de programmation trois fils"
BOARD_TYPE_STR			= "Type de carte"
PROTECTION_MODE_STR		= "Mode de protection"
TPC_STR				= "Transmission du réglage"
TPC_POLARITY_STR		= "Choix de la polarité TPC"
HIGH_POWER_STR			= "Mécanisme grande puissance"
INIT_GAIN_STR			= "État du gain initial"
CW_MAX_MIN_STR			= "Contention Window"
PSP_XLINK_STR			= "Mode XLink PSP"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Plan de canal"
WL_MODE_STR			= "Mode sans fil"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Mode préambule"
FRAGTHRESH_STR			= "Seuil de fragmentation"
RTSTHRESH_STR			= "Seuil RTS"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Désactiver"
ENABLE_STR 			= "Activer"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad Hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infrastructure"
AUTO_SELECT_STR 		= "Sélection automatique"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Auto"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "préambule long"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Préambule court"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Espagne"
FRANCE_STR 			= "France"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Israël"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Disque du pilote de l'adaptateur réseau PCIE 54Mbps, 802.11b/g sans fil Realtek RTL8187SE"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Adaptateur réseau PCIE 54Mbps, 802.11b/g sans fil Realtek RTL8187SE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Adaptateur réseau PCIE 54Mbps, 802.11b/g sans fil Realtek RTL8187SE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Adaptateur réseau PCIE 54Mbps, 802.11b/g sans fil Realtek RTL8187SE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Adaptateur réseau PCIE 54Mbps, 802.11b/g sans fil Realtek RTL8187SE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Adaptateur réseau PCIE 54Mbps, 802.11b/g sans fil Realtek RTL8187SE" 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Adaptateur réseau PCIE 54Mbps, 802.11b/g sans fil Realtek RTL8187SE"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Adaptateur réseau PCIE 54Mbps, 802.11b/g sans fil Realtek RTL8187SE"


;;====================================================================================================================
[Strings.0010] ; Italian
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Canale"
NETWORK_TYPE_STR		= "Tipo di rete"
LED_CONTROL_STR			= "Controllo LED" 
POWER_SAVE_STR			= "Modalità risparmio energetico"
WIFI_IBSS_STR			= "Modalità IBBS predefinita 11b"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Si adatta alla velocità"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "Misurazione radio CCX"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "Misurazione CCD max non in linea (0: illimitata)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Priorità forzata"
HW_PARA_STR			= "Init da HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Tre modalità di programmazione cablata"
BOARD_TYPE_STR			= "Tipo di piastra"
PROTECTION_MODE_STR		= "Modalità protezione"
TPC_STR				= "Trasmissione risparmio energetico"
TPC_POLARITY_STR		= "Selezione della polarità TPC"
HIGH_POWER_STR			= "Meccanismo ad alto potenziale"
INIT_GAIN_STR			= "Stato di guadagno iniziale"
CW_MAX_MIN_STR			= "Finestra di competizione"
PSP_XLINK_STR			= "Modalità PSP XLink"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Piano canale"
WL_MODE_STR			= "Modalità wireless"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Modalità preambolo"
FRAGTHRESH_STR			= "Soglia di frammentazione"
RTSTHRESH_STR			= "Soglia RTS"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Disabilita"
ENABLE_STR 			= "Abilita"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad Hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infrastruttura"
AUTO_SELECT_STR 		= "Selezione automatica"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Auto"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Preambolo lungo"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Preambolo breve"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Spagna"
FRANCE_STR 			= "Francia"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Israele"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Disco driver adattatore di rete Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Adattatore di rete Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Adattatore di rete Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Adattatore di rete Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Adattatore di rete Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Adattatore di rete Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Adattatore di rete Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Adattatore di rete Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE"


;;====================================================================================================================
[Strings.000a] ; Spanish
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Canal"
NETWORK_TYPE_STR		= "Tipo de red"
LED_CONTROL_STR			= "Control de LED" 
POWER_SAVE_STR			= "Modo de ahorro de energía"
WIFI_IBSS_STR			= "Modo 11b predeterminado IBSS"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Velocidad adaptable"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "APSD WMM"
CCX_RM_STR			= "Medición de radio CCX"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "Medición sin conexión máxima CCX (0: sin límite)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Prioridad forzada"
HW_PARA_STR			= "Inicio desde HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Modo de programación de tres cables"
BOARD_TYPE_STR			= "Tipo de tablero"
PROTECTION_MODE_STR		= "Modo de protección"
TPC_STR				= "Transmitir control de potencia"
TPC_POLARITY_STR		= "Seleccionar polaridad TPC"
HIGH_POWER_STR			= "Mecanismo de alta potencia"
INIT_GAIN_STR			= "Estado de ganancia inicial"
CW_MAX_MIN_STR			= "Ventana de discusiones"
PSP_XLINK_STR			= "Modo XLink PSP"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Plan de canal"
WL_MODE_STR			= "Modo inalámbrico"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Modo de preámbulo"
FRAGTHRESH_STR			= "Umbral de fragmentación"
RTSTHRESH_STR			= "Umbral RTS"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Deshabilitar"
ENABLE_STR 			= "Habilitar"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "PSP_rápido"
AD_HOC_STR 			= "Especial"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infraestructura"
AUTO_SELECT_STR 		= "Selección automática"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMINIO_DE_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Automático"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Preámbulo largo"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Preámbulo corto"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "España"
FRANCE_STR 			= "Francia"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Israel"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Disco con el controlador del adaptador de red PCIE de 54 Mbps inalámbrico 802.11b/g Realtek RTL8187SE"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Adaptador de red PCIE de 54 Mbps inalámbrico 802.11b/g Realtek RTL8187SE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Adaptador de red PCIE de 54 Mbps inalámbrico 802.11b/g Realtek RTL8187SE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Adaptador de red PCIE de 54 Mbps inalámbrico 802.11b/g Realtek RTL8187SE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Adaptador de red PCIE de 54 Mbps inalámbrico 802.11b/g Realtek RTL8187SE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Adaptador de red PCIE de 54 Mbps inalámbrico 802.11b/g Realtek RTL8187SE" 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Adaptador de red PCIE de 54 Mbps inalámbrico 802.11b/g Realtek RTL8187SE"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Adaptador de red PCIE de 54 Mbps inalámbrico 802.11b/g Realtek RTL8187SE"


;;====================================================================================================================
[Strings.0804] ; Chinese (Simplified)
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "频道"
NETWORK_TYPE_STR		= "网络类型"
LED_CONTROL_STR			= "LED 控制" 
POWER_SAVE_STR			= "省电模式"
WIFI_IBSS_STR			= "IBSS 默认 11b 模式"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "速率适应"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "CCX 无线电测量"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "CCX 最大脱机测量（0：无限制）"
FORCE_PRIORITY_STR		= "强制优先级"
HW_PARA_STR			= "从硬件参数文件初始化"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "三线编程模式"
BOARD_TYPE_STR			= "板子类型"
PROTECTION_MODE_STR		= "保护模式"
TPC_STR				= "发射功率控制"
TPC_POLARITY_STR		= "TPC 极性选择"
HIGH_POWER_STR			= "高功率机制"
INIT_GAIN_STR			= "初始增益状态"
CW_MAX_MIN_STR			= "争用窗口"
PSP_XLINK_STR			= "PSP XLink 模式"
CHANNEL_PLAN_STR		= "频道计划"
WL_MODE_STR			= "无线模式"
PREAMBLE_MODE_STR		= "前导码模式"
FRAGTHRESH_STR			= "碎片阈值"
RTSTHRESH_STR			= "RTS 阈值"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "禁用"
ENABLE_STR 			= "启用"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "对等网络"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "基础架构"
AUTO_SELECT_STR 		= "自动选择"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "自动"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "长前导码"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "短前导码"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "西班牙"
FRANCE_STR 			= "法国"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "以色列"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Realtek RTL8187SE 无线 802.11b/g 54Mbps PCIE 网络适配器驱动程序盘"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Realtek RTL8187SE 无线 802.11b/g 54Mbps PCIE 网络适配器" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Realtek RTL8187SE 无线 802.11b/g 54Mbps PCIE 网络适配器" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Realtek RTL8187SE 无线 802.11b/g 54Mbps PCIE 网络适配器" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Realtek RTL8187SE 无线 802.11b/g 54Mbps PCIE 网络适配器" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Realtek RTL8187SE 无线 802.11b/g 54Mbps PCIE 网络适配器" 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Realtek RTL8187SE 无线 802.11b/g 54Mbps PCIE 网络适配器"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Realtek RTL8187SE 无线 802.11b/g 54Mbps PCIE 网络适配器"


;;====================================================================================================================
[Strings.0012] ; Korean
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "채널"
NETWORK_TYPE_STR		= "네트워크 종류"
LED_CONTROL_STR			= "LED 제어" 
POWER_SAVE_STR			= "절전 모드"
WIFI_IBSS_STR			= "IBSS 기본 11b 모드"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "속도 적응"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "CCX 무선 측정"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "CCX 최대 오프라인 측정(0: 제한 없음)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "강제 우선 순위"
HW_PARA_STR			= "HwParaFile에서 초기화"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "3선 식 프로그래밍 모드"
BOARD_TYPE_STR			= "보드 종류"
PROTECTION_MODE_STR		= "보호 모드"
TPC_STR				= "송신 출력 제어"
TPC_POLARITY_STR		= "TPC 극성 선택"
HIGH_POWER_STR			= "고출력 메커니즘"
INIT_GAIN_STR			= "초기 게인 상태"
CW_MAX_MIN_STR			= "경합 창"
PSP_XLINK_STR			= "PSP XLink 모드"
CHANNEL_PLAN_STR		= "채널 계획"
WL_MODE_STR			= "무선 모드"
PREAMBLE_MODE_STR		= "프리앰블 모드"
FRAGTHRESH_STR			= "조각화 임계값"
RTSTHRESH_STR			= "RTS 임계값"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "사용 안 함"
ENABLE_STR 			= "사용"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "애드혹"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "인프라"
AUTO_SELECT_STR 		= "자동 선택"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "자동"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "긴 프리앰블"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "짧은 프리앰블"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "스페인"
FRANCE_STR 			= "프랑스"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "이스라엘"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Realtek RTL8187SE 무선 802.11b/g 54 Mbps PCIE 네트워크 어댑터 드라이버 디스크"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Realtek RTL8187SE 무선 802.11b/g 54 Mbps PCIE 네트워크 어댑터"
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Realtek RTL8187SE 무선 802.11b/g 54 Mbps PCIE 네트워크 어댑터"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Realtek RTL8187SE 무선 802.11b/g 54 Mbps PCIE 네트워크 어댑터"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Realtek RTL8187SE 무선 802.11b/g 54 Mbps PCIE 네트워크 어댑터"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Realtek RTL8187SE 무선 802.11b/g 54 Mbps PCIE 네트워크 어댑터"
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Realtek RTL8187SE 무선 802.11b/g 54 Mbps PCIE 네트워크 어댑터"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Realtek RTL8187SE 무선 802.11b/g 54 Mbps PCIE 네트워크 어댑터"


;;====================================================================================================================
[Strings.0016] ; Portuguese
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Canal"
NETWORK_TYPE_STR		= "Tipo de rede"
LED_CONTROL_STR			= "Controlo dos LEDs" 
POWER_SAVE_STR			= "Modo de poupança de energia"
WIFI_IBSS_STR			= "Modo IBSS 11b predefinido"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Velocidade adaptativa"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "APSD WMM"
CCX_RM_STR			= "Medida de rádio CCX"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "Medida off-line máxima CCX (0: ilimitada)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Prioridade forçada"
HW_PARA_STR			= "Iniciar a partir de ficheiro de parâmetros do hardware"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Modo de programação com três fios"
BOARD_TYPE_STR			= "Tipo de placa"
PROTECTION_MODE_STR		= "Modo de protecção"
TPC_STR				= "Controlo da potência de transmissão"
TPC_POLARITY_STR		= "Selecção da polaridade TPC"
HIGH_POWER_STR			= "Mecanismo de alta potência"
INIT_GAIN_STR			= "Estado de ganho inicial"
CW_MAX_MIN_STR			= "Janela de contenção"
PSP_XLINK_STR			= "Modo PSP XLink"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Plano de canais"
WL_MODE_STR			= "Modo sem fios"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Modo de preâmbulo"
FRAGTHRESH_STR			= "Limiar de fragmentação"
RTSTHRESH_STR			= "Limiar RTS"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Desactivar"
ENABLE_STR 			= "Activar"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad Hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infraestrutura"
AUTO_SELECT_STR 		= "Selecção automática"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMÍNIO_DE_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Auto"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Preâmbulo longo"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Preâmbulo curto"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Espanha"
FRANCE_STR 			= "França"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Israel"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Disco com controlador para placa de rede sem fios Realtek RTL8187SE, 802.11b/g, de 54 Mbps e PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Placa de rede sem fios Realtek RTL8187SE, 802.11b/g, de 54 Mbps e PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Placa de rede sem fios Realtek RTL8187SE, 802.11b/g, de 54 Mbps e PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Placa de rede sem fios Realtek RTL8187SE, 802.11b/g, de 54 Mbps e PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Placa de rede sem fios Realtek RTL8187SE, 802.11b/g, de 54 Mbps e PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Placa de rede sem fios Realtek RTL8187SE, 802.11b/g, de 54 Mbps e PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Placa de rede sem fios Realtek RTL8187SE, 802.11b/g, de 54 Mbps e PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Placa de rede sem fios Realtek RTL8187SE, 802.11b/g, de 54 Mbps e PCIE"


;;====================================================================================================================
[Strings.0013] ; Dutch
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Kanaal"
NETWORK_TYPE_STR		= "Netwerktype"
LED_CONTROL_STR			= "LED-besturing" 
POWER_SAVE_STR			= "Spaarstandmodus"
WIFI_IBSS_STR			= "IBSS standaard 11b-modus"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Aanpasbare snelheid"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "CCX-radiometing"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "CCX max. verschuivingsmeting (0: onbeperkt)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Geforceerde prioriteit"
HW_PARA_STR			= "Init van HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Driedraads programmeermodus"
BOARD_TYPE_STR			= "Bordtype"
PROTECTION_MODE_STR		= "Beveiligingsmodus"
TPC_STR				= "Zendvermogenbeheer"
TPC_POLARITY_STR		= "Selectie TPC-polariteit"
HIGH_POWER_STR			= "Mechanisme met hoog vermogen"
INIT_GAIN_STR			= "Eerste versterkingsstatus"
CW_MAX_MIN_STR			= "Conflictvenster"
PSP_XLINK_STR			= "PSP XLink-modus"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Kanaalplan"
WL_MODE_STR			= "Draadloze modus"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Preambulemodus"
FRAGTHRESH_STR			= "Fragmentatiedrempel"
RTSTHRESH_STR			= "RTS-drempel"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Uitschakelen"
ENABLE_STR 			= "Inschakelen"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infrastructuur"
AUTO_SELECT_STR 		= "Auto selectie"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Auto"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Lange preambule"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Korte preambule"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Spanje"
FRANCE_STR 			= "Frankrijk"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Israël"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Stuurprogrammaschijf Realtek RTL8187SE draadloos 802.11b/g 54Mbps PCIE netwerkadapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Realtek RTL8187SE draadloos 802.11b/g 54Mbps PCIE netwerkadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Realtek RTL8187SE draadloos 802.11b/g 54Mbps PCIE netwerkadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Realtek RTL8187SE draadloos 802.11b/g 54Mbps PCIE netwerkadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Realtek RTL8187SE draadloos 802.11b/g 54Mbps PCIE netwerkadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Realtek RTL8187SE draadloos 802.11b/g 54Mbps PCIE netwerkadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Realtek RTL8187SE draadloos 802.11b/g 54Mbps PCIE netwerkadapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Realtek RTL8187SE draadloos 802.11b/g 54Mbps PCIE netwerkadapter"


;;====================================================================================================================
[Strings.0014] ; Norwegian
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Kanal"
NETWORK_TYPE_STR		= "Nettverkstype"
LED_CONTROL_STR			= "LED-kontroll" 
POWER_SAVE_STR			= "Strømsparingsmodus"
WIFI_IBSS_STR			= "IBSS standard 11b-modus"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Hastighet adaptiv"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "CCX Radiomåling"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "CCX maks offline-måling (0: ubegrenset)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Tvunget prioritet"
HW_PARA_STR			= "Init fra HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Tre trådet programmeringsmodus"
BOARD_TYPE_STR			= "Korttype"
PROTECTION_MODE_STR		= "Beskyttelsesmodus"
TPC_STR				= "Strømsendingskontroll"
TPC_POLARITY_STR		= "Velg TPC-polaritet"
HIGH_POWER_STR			= "Høystyrke-mekanisme"
INIT_GAIN_STR			= "Opprinnelig økningstilstand"
CW_MAX_MIN_STR			= "Konflikt-vindu"
PSP_XLINK_STR			= "PSP XLink-modus"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Kanalplan"
WL_MODE_STR			= "Trådløs modus"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Innledende modus"
FRAGTHRESH_STR			= "Fragmenteringsgrense"
RTSTHRESH_STR			= "RTS-grense"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Deaktiver"
ENABLE_STR 			= "Aktiver"
CAM_STR 			= "KAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAKS_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Rask_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad Hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infrastruktur"
AUTO_SELECT_STR 		= "Autovelg"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMENE_FRA_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Auto"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Lang innledning"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Kort innledning"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Spania"
FRANCE_STR 			= "Frankrike"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Israel"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54M bps PCIE nettverksadapter driverdisk"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54M bps PCIE nettverksadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54M bps PCIE nettverksadapter"  
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54M bps PCIE nettverksadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54M bps PCIE nettverksadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54M bps PCIE nettverksadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54M bps PCIE nettverksadapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54M bps PCIE nettverksadapter"


;;====================================================================================================================
[Strings.001d] ; Swedish
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Kanal"
NETWORK_TYPE_STR		= "Nätverkstyp"
LED_CONTROL_STR			= "LED-kontroll" 
POWER_SAVE_STR			= "Energisparläge"
WIFI_IBSS_STR			= "IBSS standard 11b Mode"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Anpassningsbar hastighet"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "CCX radiomätning"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "CCX Max Offline mätning (0: obegränsat)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Tvingad prioritet"
HW_PARA_STR			= "Init från HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Tretråds programmeringsläge"
BOARD_TYPE_STR			= "Korttyp"
PROTECTION_MODE_STR		= "Skyddsläge"
TPC_STR				= "Transmit Power Control"
TPC_POLARITY_STR		= "Välj TPC-polaritet"
HIGH_POWER_STR			= "Högkraftsmekanism"
INIT_GAIN_STR			= "Ursprungligt förstärkningsläge"
CW_MAX_MIN_STR			= "Konkurrensfönster"
PSP_XLINK_STR			= "PSP XLink-läge"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Kanalplan"
WL_MODE_STR			= "Trådlöst läge"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Inledningsläge"
FRAGTHRESH_STR			= "Fragmenteringströskel"
RTSTHRESH_STR			= "RTS-tröskel"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Inaktivera"
ENABLE_STR 			= "Aktivera"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad Hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infrastruktur"
AUTO_SELECT_STR 		= "Autoval"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Auto"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Lång inledning"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Kort inledning"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Spanien"
FRANCE_STR 			= "Frankrike"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Israel"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Drivrutinsskiva för Realtek RTL8187SE trådlös 802.11b/g 54Mbps PCIE nätverksadapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Realtek RTL8187SE trådlös 802.11b/g 54Mbps PCIE nätverksadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Realtek RTL8187SE trådlös 802.11b/g 54Mbps PCIE nätverksadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Realtek RTL8187SE trådlös 802.11b/g 54Mbps PCIE nätverksadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Realtek RTL8187SE trådlös 802.11b/g 54Mbps PCIE nätverksadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Realtek RTL8187SE trådlös 802.11b/g 54Mbps PCIE nätverksadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Realtek RTL8187SE trådlös 802.11b/g 54Mbps PCIE nätverksadapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Realtek RTL8187SE trådlös 802.11b/g 54Mbps PCIE nätverksadapter"


;;====================================================================================================================
[Strings.0006] ; Danish
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Kanal"
NETWORK_TYPE_STR		= "Netværkstype"
LED_CONTROL_STR			= "LED-kontrol" 
POWER_SAVE_STR			= "Strømstyrings-tilstand"
WIFI_IBSS_STR			= "IBSS standard 11b-tilstand"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Hastighed tilpasset"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "CCX radiomåling"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "CCX maks. offline-måling (0: ubegrænset)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Forceret prioritet"
HW_PARA_STR			= "Init. fra HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Tre ledninger programmering-tilstand"
BOARD_TYPE_STR			= "Korttype"
PROTECTION_MODE_STR		= "Beskyttelse-tilstand"
TPC_STR				= "Overfør strøm-kontrol"
TPC_POLARITY_STR		= "Vælg TPC polaritet"
HIGH_POWER_STR			= "Højeffekt-mekanisme"
INIT_GAIN_STR			= "Initiel forstærkning-tilstand"
CW_MAX_MIN_STR			= "Konflikt-vindue"
PSP_XLINK_STR			= "PSP XLink-tilstand"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Kanal-plan"
WL_MODE_STR			= "Trådløs-tilstand"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Start-tilstand"
FRAGTHRESH_STR			= "Fragmenteringstærskel"
RTSTHRESH_STR			= "RTS-tærskel"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Deaktiver"
ENABLE_STR 			= "Aktiver"
CAM_STR 			= "KAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAKS._PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Hurtig_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad Hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infrastruktur"
AUTO_SELECT_STR 		= "Auto-valg"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMÆNE_FRA_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Auto"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Lang preamble"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Kort preamble"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Spanien"
FRANCE_STR 			= "Frankrig"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Israel"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Cd- med driver til Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54 Mbps PCIE netværksadapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54 Mbps PCIE netværksadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54 Mbps PCIE netværksadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54 Mbps PCIE netværksadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54 Mbps PCIE netværksadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54 Mbps PCIE netværksadapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54 Mbps PCIE netværksadapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Realtek RTL8187SE trådløs 802.11b/g 54 Mbps PCIE netværksadapter"


;;====================================================================================================================
[Strings.000b] ; Finnsih
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Kanava"
NETWORK_TYPE_STR		= "Verkkotyyppi"
LED_CONTROL_STR			= "LED-hallinta" 
POWER_SAVE_STR			= "Virransäästötila"
WIFI_IBSS_STR			= "IBSS-oletus 11b-tila"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Nopeuteen mukautuva"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "CCX-radiomittaus"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "CCX-maksimi-offline-mittaus (0: rajoittamaton)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Pakotettu prioriteetti"
HW_PARA_STR			= "Alustus HwParaFilesta"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Kolmen langan ohjelmointitila"
BOARD_TYPE_STR			= "Levytyyppi"
PROTECTION_MODE_STR		= "Suojaustila"
TPC_STR				= "Virranhallinnan siirto"
TPC_POLARITY_STR		= "TPC-polariteetin valinta"
HIGH_POWER_STR			= "Korkeatehomekanismi"
INIT_GAIN_STR			= "Ensimmäinen vahvistustila"
CW_MAX_MIN_STR			= "Väiteikkuna"
PSP_XLINK_STR			= "PSP XLink -tila"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Kanavasuunnitelma"
WL_MODE_STR			= "Langaton tila"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Synkronointitila"
FRAGTHRESH_STR			= "Sirpaleisuuden kynnys"
RTSTHRESH_STR			= "RTS-kynnys"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Pois päältä"
ENABLE_STR 			= "Päälle"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad Hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infrastruktuuri"
AUTO_SELECT_STR 		= "Automaattinen valinta"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Autom."
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Pitkä tahdistuskuvio"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Lyhyt tahdistuskuvio"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Espanja"
FRANCE_STR 			= "Ranska"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Israel"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE -verkkosovittimen ohjainlevyke"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE -verkkosovitin" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE -verkkosovitin" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE -verkkosovitin" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE -verkkosovitin" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE -verkkosovitin" 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE -verkkosovitin"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE -verkkosovitin"


;;====================================================================================================================
[Strings.0019] ; Russian
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Канал"
NETWORK_TYPE_STR		= "Тип сети"
LED_CONTROL_STR			= "Индикатор" 
POWER_SAVE_STR			= "Режим энергосбережения"
WIFI_IBSS_STR			= "Режим IBSS Default 11b"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Адаптивная скорость"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "CCX Radio Measurement"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "CCX Max Off-Line Measurement (0: неограниченно)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Принудительный приоритет"
HW_PARA_STR			= "Init from HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Режим Three Wire Programming Mode"
BOARD_TYPE_STR			= "Тип карты"
PROTECTION_MODE_STR		= "Защищенный режим"
TPC_STR				= "Управление мощностью передачи"
TPC_POLARITY_STR		= "Выбор полярности TPC"
HIGH_POWER_STR			= "Повышение мощности"
INIT_GAIN_STR			= "Первоначальное состояние усиления"
CW_MAX_MIN_STR			= "Окно соединения"
PSP_XLINK_STR			= "Режим PSP XLink"
CHANNEL_PLAN_STR		= "План каналов"
WL_MODE_STR			= "Режим беспроводной связи"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Тип преамбулы"
FRAGTHRESH_STR			= "Порог фрагментации"
RTSTHRESH_STR			= "Порог RTS"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Отключено"
ENABLE_STR 			= "Включено"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Прямое подключение"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Инфраструктура"
AUTO_SELECT_STR 		= "Автовыбор"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Авто"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Длинная преамбула"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Короткая преамбула"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Испания"
FRANCE_STR 			= "Франция"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Израиль"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Диск с драйверами для сетевого адаптера Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 Мбит/с PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Сетевой адаптер Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 Мбит/с PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Сетевой адаптер Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 Мбит/с PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Сетевой адаптер Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 Мбит/с PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Сетевой адаптер Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 Мбит/с PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Сетевой адаптер Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 Мбит/с PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Сетевой адаптер Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 Мбит/с PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Сетевой адаптер Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54 Мбит/с PCIE"


;;====================================================================================================================
[Strings.0005] ; Czech
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Kanál"
NETWORK_TYPE_STR		= "Typ sítě"
LED_CONTROL_STR			= "Indikátor LED" 
POWER_SAVE_STR			= "Režim úspory napájení"
WIFI_IBSS_STR			= "Výchozí režim IBSS 11b"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Přizpůsobivé na rychlost"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "Měření rádia CCX"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "Max. měření offline CCX (0: neomezeno)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Vynucená priorita"
HW_PARA_STR			= "Inic z HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Režim programování Three Wire"
BOARD_TYPE_STR			= "Typ desky"
PROTECTION_MODE_STR		= "Režim ochrany"
TPC_STR				= "Řízení napájení přenosu"
TPC_POLARITY_STR		= "Výběr polarity TPC"
HIGH_POWER_STR			= "Mechanizmus s vysokým výkonem"
INIT_GAIN_STR			= "Počáteční stav zesílení"
CW_MAX_MIN_STR			= "Okno připojení"
PSP_XLINK_STR			= "Režim PSP XLink"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Kanálový plán"
WL_MODE_STR			= "Bezdrátový režim"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Režim preambule"
FRAGTHRESH_STR			= "Fragmentování prahové hodnoty"
RTSTHRESH_STR			= "Práh RTS"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Deaktivovat"
ENABLE_STR 			= "Aktivovat"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Rychlý_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad Hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infrastruktura"
AUTO_SELECT_STR 		= "Automatický výběr"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMÉNA_Z_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Auto"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Dlouhá preambule"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Krátká preambule"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Španělsko"
FRANCE_STR 			= "Francie"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Izrael"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Disk s ovladači pro síťový adaptér Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Síťový adaptér Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Síťový adaptér Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Síťový adaptér Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Síťový adaptér Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Síťový adaptér Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Síťový adaptér Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Síťový adaptér Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE"


;;====================================================================================================================
[Strings.0015] ; Polsih
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Kanał"
NETWORK_TYPE_STR		= "Rozdaj sieci"
LED_CONTROL_STR			= "Wskaźnik LED " 
POWER_SAVE_STR			= "Tryb oszczędzania energii"
WIFI_IBSS_STR			= "Tryb domyślny IBSS 11b "
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Rate Adaptive"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "Pomiar sygnału radiowego CCX "
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "Pomiar maks. CCX off-line (0: nieograniczony)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Wymuszone pierwszeństwo"
HW_PARA_STR			= "Inic z HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Trzyprzewodowy tryb programowania"
BOARD_TYPE_STR			= "Rodzaj płyty"
PROTECTION_MODE_STR		= "Tryb zabezpieczenia"
TPC_STR				= "Kontrola mocy nadawanej"
TPC_POLARITY_STR		= "Wybór biegunowości TPC "
HIGH_POWER_STR			= "Mechanizm wysokiej mocy"
INIT_GAIN_STR			= "Stan początkowego wzrostu"
CW_MAX_MIN_STR			= "Okno rywalizacji"
PSP_XLINK_STR			= "Tryb PSP XLink "
CHANNEL_PLAN_STR		= "Plan kanałów"
WL_MODE_STR			= "Tryb bezprzewodowy"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Tryb preambuły"
FRAGTHRESH_STR			= "Próg fragmentacji"
RTSTHRESH_STR			= "Próg RTS "
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Wyłącz"
ENABLE_STR 			= "Włącz"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad Hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infrastruktura"
AUTO_SELECT_STR 		= "Automatyczne wybieranie"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMENA_Z_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Automatyczny"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Długa preambuła"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Krótka preambuła "

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Hiszpania"
FRANCE_STR 			= "Francja"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Izrael"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Realtek RTL8187SE bezprzewodowe 802.11b/g 54Mbps PCIE dysk sterownika karty sieciowej"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Realtek RTL8187SE bezprzewodowe 802.11b/g 54Mbps PCIE karta sieciowa " 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Realtek RTL8187SE bezprzewodowe 802.11b/g 54Mbps PCIE karta sieciowa " 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Realtek RTL8187SE bezprzewodowe 802.11b/g 54Mbps PCIE karta sieciowa " 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Realtek RTL8187SE bezprzewodowe 802.11b/g 54Mbps PCIE karta sieciowa " 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Realtek RTL8187SE bezprzewodowe 802.11b/g 54Mbps PCIE karta sieciowa " 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Realtek RTL8187SE bezprzewodowe 802.11b/g 54Mbps PCIE karta sieciowa "
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Realtek RTL8187SE bezprzewodowe 802.11b/g 54Mbps PCIE karta sieciowa "


;;====================================================================================================================
[Strings.001f] ; Turkish
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Kanal"
NETWORK_TYPE_STR		= "Ağ Tipi"
LED_CONTROL_STR			= "LED Kontrolü" 
POWER_SAVE_STR			= "Güç Tasarruf Modu"
WIFI_IBSS_STR			= "IBSS Varsayılan 11b Modu"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Uyarlanır Oran"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "CCX Radyo Ölçümü"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "CCX Maks Kapalı Hat Ölçümü (0: limitsiz)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Zorunlu Öncelik"
HW_PARA_STR			= "HwParaFile'dan Başlat"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Üç Kablo Programlama Modu"
BOARD_TYPE_STR			= "Kart Tipi"
PROTECTION_MODE_STR		= "Koruma Modu"
TPC_STR				= "İletim Gücü Denetimi"
TPC_POLARITY_STR		= "TPC Kutupsallık Seçimi"
HIGH_POWER_STR			= "Yüksek Güçlü Mekanizma"
INIT_GAIN_STR			= "İlk Edinim Durumu"
CW_MAX_MIN_STR			= "Tartışma Penceresi"
PSP_XLINK_STR			= "PSP XLink Modu"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Kanal Planı"
WL_MODE_STR			= "Kablosuz Modu"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Başlangıç Modu"
FRAGTHRESH_STR			= "Fragmentasyon Eşiği"
RTSTHRESH_STR			= "RTS Eşiği"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Devredışı Bırak"
ENABLE_STR 			= "Etkinleştir"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Hızlı_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Geçici"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Altyapı"
AUTO_SELECT_STR 		= "Otomatik Seç"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Otomatik"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Uzun Başlangıç"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Kısa Başlangıç"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "İspanya"
FRANCE_STR 			= "Fransa"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "İsrail"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Realtek RTL8187SE Kablosuz 802.11b/g 54Mbps PCIE Ağ Adaptörü Sürücü Diski"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Realtek RTL8187SE Kablosuz 802.11b/g 54Mbps PCIE Ağ Bağdaştırıcısı" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Realtek RTL8187SE Kablosuz 802.11b/g 54Mbps PCIE Ağ Bağdaştırıcısı" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Realtek RTL8187SE Kablosuz 802.11b/g 54Mbps PCIE Ağ Bağdaştırıcısı" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Realtek RTL8187SE Kablosuz 802.11b/g 54Mbps PCIE Ağ Bağdaştırıcısı" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Realtek RTL8187SE Kablosuz 802.11b/g 54Mbps PCIE Ağ Bağdaştırıcısı" 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Realtek RTL8187SE Kablosuz 802.11b/g 54Mbps PCIE Ağ Bağdaştırıcısı"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Realtek RTL8187SE Kablosuz 802.11b/g 54Mbps PCIE Ağ Bağdaştırıcısı"


;;====================================================================================================================
[Strings.000e] ; Hungarian
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Csatorna"
NETWORK_TYPE_STR		= "Hálózat típusa"
LED_CONTROL_STR			= "LED-vezérlés" 
POWER_SAVE_STR			= "Energiatakarékos mód"
WIFI_IBSS_STR			= "IBSS alapértelmezett 11b mód"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Adaptív sebességválasztás"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "CCX rádiómérés"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "CCX Max Off-Line mérés (0: korlátlan)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Erőltetett elsőbbség"
HW_PARA_STR			= "Inicializálás innen: HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Háromvezetékes programozási mód"
BOARD_TYPE_STR			= "Paneltípus"
PROTECTION_MODE_STR		= "Védett mód"
TPC_STR				= "Sugárzási teljesítményvezérlés"
TPC_POLARITY_STR		= "TPC polaritás választás"
HIGH_POWER_STR			= "Nagyteljesítményű mechanizmus"
INIT_GAIN_STR			= "Kezdeti erősítési állapot"
CW_MAX_MIN_STR			= "Vetélkedési ablak"
PSP_XLINK_STR			= "PSP XLink mód"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Csatornaterv"
WL_MODE_STR			= "Vezeték nélküli mód"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Előtag mód"
FRAGTHRESH_STR			= "Tördelési küszöb"
RTSTHRESH_STR			= "RTS küszöb"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Letiltás"
ENABLE_STR 			= "Engedélyezés"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad Hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infrastruktúra"
AUTO_SELECT_STR 		= "Automata választás"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Automata"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Hosszú előtag"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Rövid előtag"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Spanyolország"
FRANCE_STR 			= "Franciaország"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Izrael"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Realtek RTL8187SE vezeték nélküli 802.11b/g 54Mbps PCIE hálózati adapter illesztőprogram lemez"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Realtek RTL8187SE vezeték nélküli 802.11b/g 54Mbps PCIE hálózati adapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Realtek RTL8187SE vezeték nélküli 802.11b/g 54Mbps PCIE hálózati adapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Realtek RTL8187SE vezeték nélküli 802.11b/g 54Mbps PCIE hálózati adapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Realtek RTL8187SE vezeték nélküli 802.11b/g 54Mbps PCIE hálózati adapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Realtek RTL8187SE vezeték nélküli 802.11b/g 54Mbps PCIE hálózati adapter" 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Realtek RTL8187SE vezeték nélküli 802.11b/g 54Mbps PCIE hálózati adapter"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Realtek RTL8187SE vezeték nélküli 802.11b/g 54Mbps PCIE hálózati adapter"


;;====================================================================================================================
[Strings.0008] ; Greek
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Κανάλι"
NETWORK_TYPE_STR		= "Τύπος Δικτύου"
LED_CONTROL_STR			= "Ενδείξεις λυχνιών LED" 
POWER_SAVE_STR			= "Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας"
WIFI_IBSS_STR			= "IBSS Προεπιλεγμένη λειτουργία 11b"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Προσαρμόσιμη ταχύτητα"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "Ραδιομέτρηση CCX"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "Μέγιστη μέτρηση εκτός σύνδεσης CCX (0: απεριόριστο)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Εξαναγκασμένη προτεραιότητα"
HW_PARA_STR			= "Αρχικοποίηση από HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Λειτουργία προγραμματισμού τριών καλωδίων"
BOARD_TYPE_STR			= "Τύπος κάρτας"
PROTECTION_MODE_STR		= "Λειτουργία προστασίας"
TPC_STR				= "Έλεγχος μετάδοσης ισχύος"
TPC_POLARITY_STR		= "Επιλογή πολικότητας TPC"
HIGH_POWER_STR			= "Μηχανισμός υψηλής ισχύος"
INIT_GAIN_STR			= "Κατάσταση αρχικού οφέλους"
CW_MAX_MIN_STR			= "Παράθυρο διεκδίκησης"
PSP_XLINK_STR			= "Λειτουργία PSP XLink"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Σχέδιο καναλιού"
WL_MODE_STR			= "Λειτουργία ασύρματου"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Λειτουργία μπλοκ εισαγωγής"
FRAGTHRESH_STR			= "Κατώφλι τμήματος"
RTSTHRESH_STR			= "Κατώφλι RTS"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Απενεργοποίηση"
ENABLE_STR 			= "Ενεργοποίηση"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Fast_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Λειτουργία Ad-hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Υποδομή"
AUTO_SELECT_STR 		= "Αυτόματη επιλογή"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMAIN_FROM_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Αυτόματο"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Μεγάλο μπλοκ εισαγωγής"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Μικρό μπλοκ εισαγωγής"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Ισπανία"
FRANCE_STR 			= "Γαλλία"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Ισραήλ"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Δίσκος Οδήγησης Προσαρμογέα Δικτύου Realtek RTL8187SE Ασύρματου 802.11b/g 54Mbps PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Προσαρμογέας Δικτύου Realtek RTL8187SE Ασύρματου 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Προσαρμογέας Δικτύου Realtek RTL8187SE Ασύρματου 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Προσαρμογέας Δικτύου Realtek RTL8187SE Ασύρματου 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Προσαρμογέας Δικτύου Realtek RTL8187SE Ασύρματου 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Προσαρμογέας Δικτύου Realtek RTL8187SE Ασύρματου 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Προσαρμογέας Δικτύου Realtek RTL8187SE Ασύρματου 802.11b/g 54Mbps PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Προσαρμογέας Δικτύου Realtek RTL8187SE Ασύρματου 802.11b/g 54Mbps PCIE"


;;====================================================================================================================
[Strings.001b] ; Slovak
Realtek 			= "Realtek Semiconductor Corp."
SSID_STR			= "SSID"
CHANNEL_STR			= "Kanál"
NETWORK_TYPE_STR		= "Typ siete"
LED_CONTROL_STR			= "LED indikátor" 
POWER_SAVE_STR			= "Režim úspory energie"
WIFI_IBSS_STR			= "Predvolený 11b režim IBSS"
RATE_ADAPTIVE_STR		= "Prispôsobiteľný rýchlosti"
QOS_STR				= "QoS"
WMM_APSD			= "WMM APSD"
CCX_RM_STR			= "Rádiové meranie pre CCX"
CCX_OFF_LINE_DUR_UP_LIMIT_STR	= "Off line meranie pre CCX Max (0: bez obmedzenia)"
FORCE_PRIORITY_STR		= "Vynútená priorita"
HW_PARA_STR			= "Inicializácia zo súboru HwParaFile"
THREE_WIRE_MODE_STR		= "Trojvodičový režim programovania"
BOARD_TYPE_STR			= "Typ dosky"
PROTECTION_MODE_STR		= "Režim ochrany"
TPC_STR				= "Ovládanie vysielacieho výkonu"
TPC_POLARITY_STR		= "Voľba TPC polarity"
HIGH_POWER_STR			= "Vysoko výkonný mechanizmus"
INIT_GAIN_STR			= "Počiatočný stav získavania"
CW_MAX_MIN_STR			= "Okno pripojenia"
PSP_XLINK_STR			= "Režim linky PSP XLink"
CHANNEL_PLAN_STR		= "Prehľad kanálov"
WL_MODE_STR			= "Bezdrôtový režim"
PREAMBLE_MODE_STR		= "Úvodný režim"
FRAGTHRESH_STR			= "Prahová hodnota pre fragmentáciu"
RTSTHRESH_STR			= "Prahová hodnota pre RTS"
DOT11_ENABLE_STR		= "802.11d"

DISABLE_STR 			= "Deaktivovať"
ENABLE_STR 			= "Aktivovať"
CAM_STR 			= "CAM"
MAX_PSP_STR 			= "MAX_PSP"
FAST_PSP_STR 			= "Rýchly_PSP"
AD_HOC_STR 			= "Ad Hoc"
INFRASTRUCTURE_STR 		= "Infraštruktúra"
AUTO_SELECT_STR 		= "Automatická voľba"
DOMAIN_FROM_EEPROM_STR 		= "DOMÉNA_Z_EEPROM"
AUTO_STR 			= "Automaticky"
LONG_PREAMBLE_STR 		= "Dlhý úvod"
SHORT_PREAMBLE_STR 		= "Krátky úvod"

FCC_STR 			= "FCC"
IC_STR 				= "IC"
ETSI_STR 			= "ETSI"
SPAIN_STR 			= "Španielsko"
FRANCE_STR 			= "Francúzsko"
MKK_STR 			= "MKK"
MKK1_STR 			= "MKK1"
ISRAEL_STR 			= "Izrael"
TELEC_STR 			= "TELEC"

IEEE_802_11A_STR 		= "IEEE 802.11a"
IEEE_802_11B_STR 		= "IEEE 802.11b"
IEEE_802_11BG_STR 		= "IEEE 802.11 b/g"
Roam_Retry_Limit_STR		= "Roam Retry Limit(sec)"
LEISURE_POWER_SAVE_STR		= "Leisure Power Save"


;; Source disk name
DISKNAME			= "Disk mechaniky sieťového adaptéra bezdrôtového pripojenia Realtek RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.ASUS	= "Sieťový adaptér bezdrôtového pripojenia RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.MSI	= "Sieťový adaptér bezdrôtového pripojenia RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL194G	= "Sieťový adaptér bezdrôtového pripojenia RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174GH	= "Sieťový adaptér bezdrôtového pripojenia RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc.WL174	= "Sieťový adaptér bezdrôtového pripojenia RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE" 
RTL8187Se.DeviceDesc 		= "Sieťový adaptér bezdrôtového pripojenia RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE"
RTL8187Se.DeviceDesc.DispName	= "Sieťový adaptér bezdrôtového pripojenia RTL8187SE Wireless 802.11b/g 54Mbps PCIE"
